**金华市实验幼儿园教育集团第三幼儿园、**

**第五幼儿园**

**木制家具清单及要求**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **序号** | **名称** | **规格** | **图号** | **颜色** | **数量** | **说明** |
| 1 | 转角衣帽间 | 2760\*2760\*210 | 图一 | 白色 | 6 组 | 五园1至3楼教室 |
| 2 | 间隔柜 | 2900 | 图二 | 白色 | 6 只 | 五园1至3楼教室 |
| 3 | 衣帽柜 | 6000\*2100\*420 | 图三 | 白色（柜身本色） | 1只 | 五园二楼 4 班 |
| 4 | 衣帽柜 | 3000\*2100\*420 | 图四 | 白色（柜身本色） | 1只 | 五园二楼 5 班 |
| 5 | 间隔柜 | 3000 | 图二 | 白色 | 1只 | 五园二楼 5 班 |
| 6 | 底柜 | 2900\*780\*420 | 图五 | 白色（柜身本色） | 1只 | 五园一楼多功能室 |
| 7 | 活动柜 | 600\*500\*720 | 图六 | 白色 | 3只 | 五园二楼6、7教室 |
| 8 | 书桌 | 1400\*600\*780 | 图七 | 白色 | 8张 | 五园1至3楼教室 |
| 9 | 书桌 | 1400\*600\*780 | 图七 | 本色 | 8张 | 三园1至2楼教室 |
| 10 | 区域柜 | 1200\*850\*300 | 图八 | 本色 | 82张 | 五园64张、三园18张 |
| 11 | 底柜 | 1900\*700\*420 | 图九 | 本色 | 2只 | 三园一楼教室 |
| 12 | 茶水柜 | 450\*600\*830 | 图十 | 本色 | 12 个 | 五园8个、三园4个 |
| 13 | 学生床 | 1300\*560\*250 | 图十一 | 本色 | 100 张 | 离地间隙15CM，床沿高10CM |
| 14 | 小课桌 | 600\*1200\*550 | 图十二 | 本色 | 10 张 | 五园 |
| 15 | 小课桌 | 600\*1200\*500 | 图十二 | 本色 | 14张 | 五园10张、三园4张 |
| 16 | 小课桌 | 600\*1200\*450 | 图十二 | 本色 | 18张 | 五园10张、三园8张 |
| 17 | 学生椅 | 坐高 260 | 图十二 | 本色 | 130张 | 五园90张、三园60张 |
| 18 | 学生椅 | 坐高 280 | 图十二 | 本色 | 120张 | 五园70张、三园30张 |
| 19 | 学生椅 | 坐高 300 | 图十二 | 本色 | 60 张（大班） | 五园 |

 **产品要求**

1. **质量要求：符合国家相关产品及其安装标准规范要求，材料及油漆符合环保要求。**
2. **所有家具系列采用新西兰松木，油漆系采用大宝、多乐士、立邦、三棵树环保水性油漆。**
3. **技术要求：台面用3CM面板，侧板用1.8CM,所有门用木框以防变形。**

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****